МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2014 года N 997

О внесении из[менений в Правила учета газа, утвержденные приказом](http://docs.cntd.ru/document/499071228) Минэнерго России от 30.12.2013 N 961

[Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила учета](http://docs.cntd.ru/document/499071228) [газа, утвержденные приказом Минэнерго России от 30 декабря 2013 года N](http://docs.cntd.ru/document/499071228) 961 (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2014 года, регистрационный N 32168).

Министр

А.В.Новак

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации

24 февраля 2015 года, регистрационный N 36193

Изменения, которые вносятся в Правила учета газа, утвержденные приказом Минэнерго России от 30 декабря 2013 года N 961

2.  [Пункт 3.3](http://docs.cntd.ru/document/499071228) изложить в следующей редакции:

"3.3. Объем добытого природного газа, приведенного к стандартным условиям, подготовленного и по своему качеству соответствующего национальному (региональному или международному) стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов - стандарту организации, определяется как сумма количества природного газа, измеренного и переданного для транспортировки, с учетом количества фактических потерь природного газа при добыче, а также остатков природного газа во внутрипромысловых газопроводах.

В случае если на объектах сбора и подготовки природного газа его отпуск сторонним организациям и (или) на собственные производственно­технологические нужды осуществляется в составе газоводоконденсатной смеси, то количество отпущенного природного газа, определенного по показателям переданного объема газоводоконденсатной смеси и ее физико­химическим характеристикам, учитывается в объеме добытого природного газа.

На объектах сбора и подготовки природного газа его отпуск без проведения учета не допускается.".

1. [Пункт 3.11](http://docs.cntd.ru/document/499071228) изложить в следующей редакции:

"3.11. Количество добытого попутного (нефтяного) газа за отчетный период нефтегазодобывающие организации учитывают раздельно по каждому лицензионному участку недр в соответствии с проектной документацией лицензионного участка по результатам измерений средствами измерений и (или) техническими системами и устройствами с измерительными функциями.

На объектах сбора и подготовки попутного (нефтяного) газа его отбор без проведения учета не допускается.".

1. [Пункт 3.1](http://docs.cntd.ru/document/499071228) изложить в следующей редакции:

"3.1. Учет природного газа при добыче должен проводиться в календарном месяце, в котором проводилось его измерение.".

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минэнерго России от 26 декабря 2014 года N 997